**Объявление**

КГКП «Глубоковская ЦРБ» УЗ ВКО расположенное по адресу: ВКО, с.Глубокое, ул.Пирогова 24а объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медикаментов и имн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Спецификация** | **Ед-ца измерения** | **Кол-во** | **Цена выделенная для закупа** | |
| **Кровать металлическая общебольничная** | Кровать металлическая общебольничная ДхШхВ - 1960х850х850 мм  Спальное место 800х1900 мм  Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса, двух спинок и дополнительной ноги. Ортопедический матрас на поролоновом блоке. Ширина, мм-1900,Высота, мм -100, Глубина, мм-840,Тип Поролон, чехол клеенка | **Шт** | **20** | **2700000** | |
|  | Каркас кровати сварной, выполнен из стальной электросварной трубы сечением 40х25х1,5 мм. Наполнение каркаса – стальной профиль прямоугольного сечения 35х20х1,2 в количестве 11 шт. Для увеличения жесткости к каркасу по центру приварена перемычка из профиля 40х25х1,2 мм. Каркас подголовника выполнен из стального профиля 35х20 мм, методом гибки. Наполнение - стальной профиль прямоугольного сечения 35х20х1,2 в количестве 7 шт. Подъемное устройство (подголовник) крепится к каркасу через перемычки Ø18х1,2 мм Ø 22х1,2 мм при помощи сварки. С боков подголовника приварены две ручки из стальной трубы Ø18х1,2 мм, выполненные методом гибки. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка, выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,6 мм. Подъемное устройство оборудовано упором (для фиксации в трех положениях). В торцах каркаса предусмотрено по два отверстия для дополнительного соединения каркаса к спинкам.  По длинной стороне каркаса имеются отверстия для крепления дополнительной ноги. |
|  | Каждая спинка, П-образной формы, выполнена из двух стальных, электросварных труб круглого сечения Ø30х1,2 мм, сваренных между собой. На спинках предусмотрены по два отверстия для соединения с каркасом. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. |  |  |  |
|  | По центру каркаса имеется дополнительная нога, состоящая из двух стальных труб, расположенных вертикально, диаметром Ø30х1,2 мм и соединяющей горизонтальной трубы Ø20х1,2 мм при помощи сварки. Для соединения с каркасом, к торцам труб приварены две пластины, имеющие по два отверстия каждая. |
|  | Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом с дополнительным креплением винтовыми соединениями. Дополнительная нога крепится на каркасе винтовыми соединениями. |
|  | Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле.  Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым.  Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг.  Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрацем любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. |
|  | Наружные поверхности кровати устойчивы к многократной дезинфекции дезинфицирующим раствором. |  |  |  |

Требуемый срок поставки в течение 3 календарных дней со дня Заявки Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтой, (По выбору Заказчика).

Сроки годности не менее 12 месяцев.

Место поставки: п.Глубокое ул.Пирогова 24а

Место и начало предоставления представления ценовых предложений: п.Глубокое ул.Пирогова 24а с 13ч 00мин. « 12» ноября 2019 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 13ч 00мин. «18» ноября 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «18» ноября 2019 года в 13 ч.00 мин. по адресу: п.Глубокоеул.Пирогова24а Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-777-151-68-60